**MINIMÁLNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

# „Malé filtrační zařízení pro primární a sekundární filtraci piva“

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Hodnota parametru / požadováno | Nabízená hodnota parametru, případně vepište „ANO“ či „NE“ |
| **Zařízení pro primární filtraci** | | |
| Vyrobeno z materiálu jakosti W.Nr.1.4301 | W.Nr.1.4301 |  |
| Vnější úprava povrchů broušením a kartáčováním. | ANO |  |
| Filtrační plocha – minimálně | Min. 0,8 m2 |  |
| Objem tělesa filtru – minimálně | Min. 50 l |  |
| Světlost potrubí – alespoň | Min. 20 DN |  |
| Délka/šířka/výška – maximální rozměry | Max. 1,5/1/1,5 m |  |
| **Zařízení pro sekundární filtraci** | | |
| Počet filtračních svíček | Min. 1 |  |
| Výkon plniče plnič láhví – minimálně | Min. 900 l/h |  |
| Objem plnící linky – minimálně | Min. 65 l |  |
| Konstrukce filtrů – použitý materiál – nerezavějící ocel AISI 304 | AISI 304 |  |
| Konstrukce filtrů – úprava povrchů: - vnějších – broušení + leštění | broušení + leštění |  |
| Konstrukce filtrů – úprava povrchů: - vnitřních – leštění | leštění |  |

*Pozn. Uchazeč/ dodavatel musí splnit všechny minimální technické parametry, v opačném případě může být vyloučen z výběrového řízení.*